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АКТ
проведення замірів витрат палива автомобілем
Renault Duster 1.5 dCi, держ. № KA 4812 BC

м. Київ                                                                                                                           14 січня 2026 року

Комісія у складі:
Голова комісії: головний механік Сидоренко І. М.
Члени комісії: бухгалтер з обліку ТМЦ Ковальчук Г. П., водій Грищенко В. А.

провела контрольні заміри витрат дизельного пального для автомобіля Renault Duster 1.5 dCi, держ. № KA 4812 BC.

Об'єкт випробувань: легковий автомобіль Renault Duster 1.5 dCi, споряджена маса 1305 кг, робочий об'єм двигуна 1461 см³, дизель.
Засоби вимірювальної техніки: штатний одометр, мірне обладнання АЗС «ОККО» № 4.
Методика заміру: контрольні заїзди стандартним маршрутом за методом «до повного бака». Проведено 3 контрольні заїзди за температури повітря від -5°C до -8°C при навантаженні 2 особи (водій та пасажир).

Результати замірів:
	№ з/п
	Показники одометра на початок (км)
	Показники одометра на кінець (км)
	Пробіг, км
	Витрачено палива, л
	Фактична витрата, л/100 км

	1
	45 100
	45 300
	200
	13,4
	6,70

	2
	45 300
	45 450
	150
	10,2
	6,80

	3
	45 450
	45 600
	150
	9,9
	6,60



Висновок комісії:
За результатами випробувань середня контрольна витрата пального в стандартно-змішаному циклі становить 6,70 л на 100 км пробігу.
Рекомендуємо затвердити базову лінійну норму (Hs) для цього автомобіля у розмірі 6,70 л/100 км.

Голова комісії:     ___________ (І. М. Сидоренко)
Члени комісії:      ___________ (Г. П. Ковальчук)
                    ___________ (В. А. Грищенко)




